**展会防火要求**

1. 所有装修和装饰材料应采用阻燃材料并提供检验报告。如确实需要用非阻燃材料，必须在材料表面刷涂防火涂料并提供防火涂料的检验报告。所有非阻燃材料（装饰板及地板）均需刷涂防火涂料不少于3遍，刷涂后不能见材料原色，并且防火涂料的刷涂工作需在进入展馆前完成。
2. 展会现场所用地毯必须采用阻燃地毯并提供防火检测报告。
3. 安装的电器产品，其电线必须使用符合消防安全要求的难燃导线并套金属管或难燃套管敷设。任何电线在使用期间必须使用接线端子进行连接；电源、插座不能直接与可燃物品接触，中间需用阻燃材料（石膏板、阻燃棉等）进行阻隔。未经允许，不得私拉乱接临时电源。严禁使用麻花线、铝芯线。
4. 展位内不准使用电水壶、电炉、电熨斗等大功率电器设备。
5. 所有展位及装修不得以任何形式封顶。
6. 布、撤展期间各种装修材料、展样品不得占压、阻挡疏散通道和消防设施。
7. 布展期间使用的各类展样品包装箱、纸屑等杂物严禁存放在展位内、柜顶或展位板壁后。
8. 全馆禁止吸烟。